施工单位已根据项目环评及批复要求落实施工期环境保护措施：

其中2标施工内容包括堤防加固、口门建筑物和桥梁工程。目前施工过程中无生产废水产生，基坑水处理后排放，蔡浦港闸站洗车废水处理达标后回用于场地内抑尘洒水，施工人员租用当地民房居住，生活污水依托原有生活污水处理设施，经收集后外运；在施工场地周围设立简易隔离围屏，将施工区与外环境隔离，车辆出入每天定期洒水，防止扬尘，确保场界废气达标排放；严格落实各项噪声污染防治措，选用低噪声施工方式和机械，高噪声机械设备布置在远离敏感点区域，夜间不施工，确保场界噪声达标排放；弃土运至中宕石矿渣土泥浆消纳场堆堆放。

3标施工内容包括河道整治工程、口门建筑物。施工现场设置泥浆池收集各类施工泥浆废水，处理达标后回用抑尘洒水，基坑废水处理后排放，施工人员租用当地民房居住，生活污水依托原有生活污水处理设施，经收集后外运；施工区定期洒水，干燥天气加大洒水频次，确保场界废气达标排放；严格落实各项噪声污染防治措，选用低噪声施工方式和机械，高噪声机械设备布置在远离敏感点区域，夜间不施工，确保场界噪声达标排放；弃土运至父子岭村敌楼湾区块，用于该村鱼塘的填筑。

4标施工内容包括入湖河道整治、口门建筑物和桥梁工程。施工现场设置泥浆池，收集各类施工泥浆废水，外运消纳，基坑水处理后排放，施工人员租用当地民房居住，生活污水依托原有生活污水处理设施，经收集后外运；施工区定期洒水，干燥天气加大洒水频次，确保场界废气达标排放；严格落实各项噪声污染防治措，选用低噪声施工方式和机械，高噪声机械设备布置在远离敏感点区域，夜间不施工，确保场界噪声达标排放；弃土运至中宕石矿渣土泥浆消纳场堆堆放；其中金沙涧长兴饮用水源保护区施工点位临时施工占地均布设在饮用水水源保护区范围外，在施工过程中严格遵守相关规定，未从事在饮用水源管控区内所禁止从事的活动。

5标施工内容为交叉口门建筑物。施工现场设置泥浆池，收集各类施工泥浆废水，外运消纳，基坑水处理后排放，施工人员租用当地民房居住，生活污水依托原有生活污水处理设施，经收集后外运；施工区定期洒水，干燥天气加大洒水频次，确保场界废气达标排放；严格落实各项噪声污染防治措，选用低噪声施工方式和机械，高噪声机械设备布置在远离敏感点区域，夜间不施工，确保场界噪声达标排放；弃土运至中宕石矿渣土泥浆消纳场堆堆放。