104国道德清段改建工程

**扬尘治理实施方案**

为进一步做好104国道德清段改建工程扬尘治理工作，结合现场施工实际，制定本实施方案。

1. **完善扬尘治理管理体系。**项目经理为扬尘治理第一责任人，明确项目部安全部为扬尘治理归口部门，派专人负责扬尘治理总督办，每天根据现场施工情况向洒水车驾驶员交代第二天洒水路线及注意要点。安全部负责人为扬尘治理督办员，通过巡查及时发现扬尘治理薄弱环节，督促各区块责任人及时落实扬尘治理措施。
2. **项目部扬尘治理采用分段、分区管理。**合理安排地面保洁工人的作业区域与工作内容，及时清扫通车路段的垃圾，减少扬尘源头。
3. **充分发挥洒水车的作用。**确保正常洒水降尘与临时特殊需要，细化洒水车分工，原则上每个工区配备一辆洒水车，同时优化洒水车加水位置，在英溪桥、新华桥设加水点，提高洒水功效。
4. **施工区域内加强洒水降尘效果的检查与调度，确保扬尘控制有效。**本项目的起点、长虹西街，09省道、春晖街、欧诗漫街、舞阳街、终点的各路口加强洒水降尘效果的检查与调度，确保扬尘控制有效。
5. **对洒水车洒水喷头进行改良**。以洒为主，冲为配合，即保持地面潮湿，又要避免地面积水。
6. **加强施工管理。**在高架桥湿接缝、横隔板电焊、混凝土浇筑与桥面伸缩缝施工时，做好掉落的防护，减少扬尘产生的源头，同时，采取措施巡查各施工单位与非我项目（社会车辆）渣土车泥土掉落并及时汇报业主。
7. 做好施工现场管理。原材料车辆进出，保证不将泥土带入施工区域外，同时，加强裸土覆盖与施工段移交（绿化施工单位）。
8. **加强扬尘治理奖惩力度，强化责任落实。**