|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(公顷) | 百分比(%) | 人均建设用地 (平方米） |
|
| 1 | R | 居住用地 | 33.75 | 41.17  | 42.78  |
| 2 | CR | 商住用地 | 2.44 | 2.98  | 3.09  |
| 3 | C | 公共设施用地 | 16.25 | 19.82  | 20.60  |
| 其中 | C1 | 行政管理用地  | 1.04 | 1.27  | 1.32  |
| C2 | 教育机构用地 | 3.74 | 4.56  | 4.74  |
| C3 | 文体设施用地  | 1.45 | 1.77  | 1.84  |
| C4 | 医疗保健用地 | 0.58 | 0.71  | 0.74  |
| C5 | 商业金融用地 | 6.84 | 8.34  | 8.67  |
| C6 | 集贸市场用地 | 2.6 | 3.17  | 3.30  |
| 4 | S | 道路广场用地 | 19.48 | 23.76  | 24.69  |
| S1 | 道路用地 | 18.32 | 22.35  | 23.22  |
| S2 | 广场用地 | 1.16 | 1.41  | 1.47  |
| 5 | T | 对外交通用地 | 1.24 | 1.51  | 1.57  |
| 6 | U | 工程设施用地 | 1.04 | 1.27  | 1.32  |
| 7 | G | 绿地 | 7.78 | 9.49  | 9.86  |
| 其中 | G1 | 公共绿地 | 7.18 | 8.76  | 9.10  |
| G2 | 防护绿地 | 0.6 | 0.73  | 0.76  |
| 8 | 小计 | 城镇建设总用地 | 81.98 | 100.00  | 103.90  |
| 9 | E | 水域和其他用地 | 81.43 | 　 | 　 |
| 10 | 其中 | E1 | 水域 | 12.15 | 　 | 　 |
| 　 | 备用地 | 15.89 | 　 | 　 |
| 　 | 旅游用地 | 11.36 | 　 | 　 |
| 　 | 山体及其他 | 42.03 | 　 | 　 |
| 11 | 合计 | 总用地 | 163.41 | 　 | 　 |

**附表1 章村镇镇区规划用地平衡表（2020年）**

**附表2 章村镇区规划道路一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起讫点 | 红线宽度（米） | 长度（米） | 道路等级 | 备注 |
| 1 | 桃李北路 | 下街路-安宁路 | 14=2.5+9.0+2.5 | 652 | 主干路 |  |
| 2 | 桃李南路 | 安宁路-河潭路 | 20=3.0+14.0+3.0 | 2080 |  |
| 3 | 下街路 | 章西路-桃李北路 | 14=2.5+9.0+2.5 | 537 | 次干路 |  |
| 4 | 龙王山南路 | 安宁路-环山路 | 16=3.0+10.0+3.0 | 1418 |  |
| 5 | 环山路 | 桃李北路-桃李南路 | 12=2.5+7.0+2.5 | 2381 |  |
| 6 | 章西路 | 下街路-安宁路 | 14=2.5+9.0+2.5 | 570 |  |
| 7 | 安宁路 | 章西路-环山路 | 12=2.5+7.0+2.5 | 1106 |  |
| 8 | 上街路 | 依山北路-桃李南路 | 14=2.5+9.0+2.5 | 148 |  |
| 9 | 灵峰路 | 下街路-安宁路 | 12=2.5+7.0+2.5 | 538 | 支路 |  |
| 10 | 复兴路 | 下街路-上街路 | 8 | 945 |  |
| 11 | 新兴路 | 章西路-复兴路 | 7 | 440 |  |
| 12 | 云水路 | 章西路-复兴路 | 7 | 380 |  |
| 13 | 依山北路 | 安宁路-北港路 | 7 | 1988 |  |
| 14 | 浦源东路 | 龙王山南路-桃李南路 | 12=2.5+7.0+2.5 | 114 |  |
| 15 | 浦源西路 | 依山北路-复兴路 | 12=2.5+7.0+2.5 | 119 |  |
| 16 | 龙王山北路 | 桃李路-安宁路 | 8 | 322 |  |
| 17 | 民安路 | 郎村路-桃李南路 | 7 | 650 |  |
| 18 | 府前路 | 龙王山南路- 桃李南路 | 7 | 111 |  |
| 19 | 山阳路 | 龙王山南路-河干路 | 7 | 600 |  |
| 20 | 东山一路 | 桃李南路-环山路 | 7 | 213 |  |
| 21 | 东山二路 | 桃李南路-环山路 | 7 | 248 |  |
| 22 | 河干路 | 环山路-北港路 | 7 | 446 |  |
| 23 | 北港路 | 依山北路-环山路 | 7 | 329 |  |

注：道路断面形式为“红线宽度=人行道+车行道+人行道”